|  |  |
| --- | --- |
| Mill Compact Pro WiFi 7400W varmepumpe | Mill Compact Pro WiFi 5200W varmepumpe |
| Anbefalt romstørrelse (avhengig av isolering og planløsning): 170 m² | Anbefalt romstørrelse (avhengig av isolering og planløsning): 100 m² |
| Varmekapasitet: Maks: 7400W, Nominell: 5600W, Min: 900W | Varmekapasitet: Maks: 5200W, Nominell: 3600W, Min: 500W |
| Kjølekapasitet: Maks: 5900W, Nominell:5300W, Min:1500W | Kjølekapasitet: Maks: 4500W, Nominell: 2700W, Min: 500W |
| Luftmengdevolum m³/t: 950/850/760/640/500/420/350 (avhengig av viftenivå) | Luftmengdevolum m³/t: 800/650/600/500/400/300/250 (avhengig av viftenivå) |
| COP: 3,86 | COP: 5,0 |
| SCOP: 3,5 (kaldere klima)/4,3 (gjennomsnittlig klima)/5,7 (varmere klima) | SCOP: 4,0 (kaldere klima)/5,1 (gjennomsnittlig klima/6,3 (varmere klima) |
| SEER: 7,5 | SEER: 9,7 |
| Energiklasse (varme) A/A+/A+++ | Energiklasse (varme) A+/A+++/A+++ |
| Energiklasse (kjøling): A++ | Energiklasse (kjøling): A+++ |
| Styring: WiFi + Mill App og fjernkontroll (batteritype: AAA x 2) | Styring: WiFi + Mill App og fjernkontroll (batteritype: AAA x 2) |
| Lydnivå innendel: Maks 47 dB/ Min 25 dB | Lydnivå innendel: Maks 42 dB/ Min 23 dB |
| Lydnivå utedel: Maks 60 dB | Lydnivå utedel: Maks 56 dB |
| Kjølemiddeltype: R32 | Kjølemiddeltype: R32 |
| Volt: 220V-240V | Volt: 220V-240V |
| Frekvens: 50Hz | Frekvens: 50Hz |
| Mål innendel (L x H x D i cm): 77 × 29 × 23 | Mål innendel (L x H x D i cm): 77 × 29 × 23 |
| Mål utedel (LxHxD i mm): 1000 × 746 × 427 | Mål utedel (LxHxD i mm): 1000 × 746 × 427 |
| Vekt innendørsenhet: 10,5 kg. | Vekt innendørsenhet: 10 kg. |
| Vekt utedel: 47 kg. | Vekt utedel: 36 kg. |
| Temperaturinnstillinger varme: 8 – 30°C | Temperaturinnstillinger varme: 8 – 30°C |
| Temperaturinnstillinger kjøling: 16 – 30°C | Temperaturinnstillinger kjøling: 16 – 30°C |